김천상공회의소

에너지 효율 향상 (EERS) 지원사업 개요

사업 개요

❍ 기존 기기를 고효율 기기로 교체(신설) 시 지원금을 지급하는 사업

대상 기기 [14종]      ※ 경로 : “한전 ON” - 효율향상/수요관리 - 고효율기기보급

LED, 고효율 변압기,  고효율 인버터, 전동식 사출성형기, 회생제동장치(엘리베이트), 인버터 제어형 공기압축기, 고효율터보압축기, 프리미엄전동기, 육상수조히트펌프, 심야히트펌프보일러, 시설원예히트펌프, 고효율펌프, 고효율냉동기, 히트펌프김건조기

지원대상 및 지원 사항(세부사항 붙임 및 공고문 참조 必)

사업명	지원대상	지원금
고효율 LED	(기존) 형광등, 메탈할라이드, LED 등 (교체) 고효율 인증 LED 교체 시	77천원 (1kW 절감시)
고효율 인버터	(신규) 부하기기에 고효율 인버터 설치 * 노이즈필터 포함, 용량 3.7-220kW	303천원∼ 6,030천원
고효율 변압기	(교체) 일반 → 고효율 변압기로 교체 시 * 용량 100kVA∼3,000kVA(22.9kV 3상)	1,600천원∼ 5,900천원
전동식 사출성형기	(교체) 유압·하이브리드식 → 전동식 사출 성형기 교체 시(30-850Ton)	45천원/Ton
인버터제어형 공기압축기	(교체) 정속형 → 인버터제어형 공기압축기 교체 시	901천원∼ 2,610천원
회생제동장치	(교체) 저항제동장치 → 회생제동장치 또는 해당 기능이 적용된 제어반 교체 시	붙임 참조
고효율 터보압축기	(교체) 루츠블로어, 스크루블로어, 링블로어 → 고효율 터보 압축기로 교체 시	붙임 참조
프리미엄 전동기	(기존) 고효율등급 이하(IE2) 전동기를 (교체) 프리미엄등급(IE3) 전동기로 교체 시	900천원 (1kW 절감시)
고효율 펌프	(교체) 일반 펌프 → 고효율 펌프로 교체 시 * 교체 펌프가 기존 대비 유량이 같거나 작을시	100천원∼ 2,754천원
고효율 냉동기	(교체) 일반 냉동기 → 고효율 냉동기(고효율기준 충족한) 교체 시	붙임참조
심야 히트펌프 보일러	(신설, 교체) 계약종별 심야전력(갑) 고객이 축열식 히트펌프 보일러로 교체 또는 신설 시	1,000천원/대
시설원예 히트펌프	(기존) 농사용 원예 농가가 전열기기를 (교체) 시설원예용(공기열) 히트펌프 교체 시	57천원 (1kW 절감시)
육상수조 히트펌프	(교체) 기존 난방기 → 육상수조시설(해수열) 히트펌프로 교체 시	107천원 (1kW 절감시)
히트펌프 김건조기	(교체) 히트펌프 김건조기 교체 * 농사용 전력 사용	210천원 (1kW 절감시)

지원금 지급 절차(설치 후 사업신청 불가)

지원사업 신 청	▶	검토 승인	▶	기기 설치	▶	지원금 신 청	▶	준공 확인	▶	지원금 지 급
고객		한전		고객		고객		한전		한전 → 고객

신청 기간 : ’25. 12. 19(금) 까지(예산소진시 종료)

신청 방법

❍ 우편 또는 인터넷 접수 (에너지 마켓 플레이스 : http://en-ter.co.kr)

❍ 담당 부서 : 한전 김천지사 수요관리팀(☏ 054-429-5215)